**Опросный лист по мини комбинированной установке механической очистки сточных вод GDE-GDE/D-GDE/F-GDE/FD**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **МИНИ КОМБИНИРОВАННАЯ УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД GDE-GDE/D-GDE/F-GDE/FD**  Установка GDE производит отсев и удаление песка. Также есть возможность удалять масло/жир. В верхней части расположено оборудование решетчатого фильтрования, с помощью которого можно получить различные типы фильтрования. Данная установка имеет малые размеры. Подходит для небольших очистных установок. |

**Информация о ПОТРЕБИТЕЛЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Название и адрес компании** |  |
| * **Контактное лицо / должность** |  |
| * **Телефон / e-mail / № skype** |  |
| * **Проект / № заказа** |  |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ВОДЕ (где нужно поставьте галочки и заполните текстовые поля)**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Сточные воды** | **Коммунальные Промышленные (\*)** |
| * **Максимальный ПИКОВЫЙ расход (м³/ч)** |  |
| * **Оценочное содержание частиц (мг/л)** | **Размер частиц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| * **(\*) Промышленные: тип воды** |  |

**ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА ПРАВИЛЬНОГО ФИЛЬТРА (где нужно поставьте галочки и заполните текстовые поля)**

|  |
| --- |
| * **Материал конструкции: AISI 304L AISI 316L** |
| * **Версия: с решетчатым фильтром (GDE) с шнековым фильтром (GDE/F)**     **Удаление жира: ДА НЕТ** |
| * **Материал шнека(ов): высокоуглеродистая сталь AISI 304L AISI 316L** |
| * **Тип модели: V – Вертикальный I – Наклонный** |
| * **Фильтрация сетка с перифорированными отверстиями размер: \_\_\_\_\_\_ мм  Проволочная сетка размер \_\_\_ мм** |
| * **Промывка (для версии F) загрузка / зона корзины Транспортная зона Централизованная** |

**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И МОТОР-РЕДУКТОР В ШКАФУ (где нужно поставьте галочки и заполните текстовые поля)**

|  |  |
| --- | --- |
| * **ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ: ДА НЕТ** | **ПЛК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ** |
| * **МОТОР-РЕДУКТОР В ШКАФУ**   **(стандартный: Bonfiglioli, опция: NORD, SEW)**   * **Требуемые значения: кВт, ВОЛЬТ, класс защиты IP и ЧАСТОТА** |  |